Cell Band para BlackBerry 3G

CellBand es un programa que permite determinar, de forma rápida y sencilla, la banda en que se recibe el servicio de Telefonía Celular y despliega información adicional sobre la conexión a la Red. 

Compatible con teléfonos BlackBerry 3G. 

En modelos que operan solamente en 2G (GSM/GPRS/EDGE), la aplicación funciona, pero no muestra la banda de operación.

INSTALACION

A) Establecer una conexión a Internet con el teléfono (vía Celular o Wi-Fi).

B) Seleccionar el ícono del Explorador. 
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C) Ingresar a: www.syscom.com.mx/bb 

[image: image2.png]Expl. punto:

[ ttp:twww] |

Favoritos... o
© Pégina de inicio (Favoritos de BlackBerry)

© Pdgina de inicio (Ideas Telcel)

Histol - ©
© Descargar Syscom





D) Seleccionar DESCARGAR. Al finalizar la instalación se puede abrir el programa en EJECUTAR.
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MANEJO

1.- En el menú principal ingresar a OPCIONES
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 2.- En OPCIONES seleccionar RED
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3.- En  MODO DE RED seleccionar 2G.


 4.- Regresar al  menú principal y seleccionar APLICACIONES 
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5.- En  APLICACIONES Seleccionar Cell Band. La primera vez que se corre el programa puede aparecer un mensaje sobre el Nivel de Confianza. Seleccionar SI.
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6.- La aplicación muestra la siguiente información:
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7.- Repetir los pasos de inciso A) pero ahora en modo 3G.



