Medición de nivel de señal y determinación de banda con Iphone

1.- En el menú principal, ingresar a AJUSTES.

2.- Seleccionar GENERAL y después DATOS MOVILES.

3.- Al habilitar ACTIVAR 3G, el celular se conecta automáticamente a la banda en que se encuentre el servicio. Si el celular detecta señal en las dos bandas, el equipo se enlaza en la que reciba mayor intensidad. 

4.- Regresar al menú principal y marcar el código *3001#12345#* (como si fuera una llamada).

5.- Se ingresa al modo de prueba del equipo (Field Test). Las barras indicadoras de señal localizadas en la parte superior izquierda de la pantalla son reemplazadas por un número, el cual indica la intensidad de señal en dBm recibida.

6.- Para determinar la banda en que llega la señal, es necesario determinar el canal de radio frecuencia que enlaza el celular con la radio base. 

Para redes GSM, realizar los siguientes pasos (sin salir de Field Test):

· Seleccionar GSM Cell Environment.

· Seleccionar GSM Cell Info.

· Seleccionar GSM Serving Cell.

· Tomar el valor indicado en ARFCN.

Para redes 3G, el procedimiento es:

· Seleccionar UMTS Cell Environment

· Seleccionar UMTS RR Info.

· Tomar el valor indicado en Downlink Frequency.

7.- Ingresar a:

     niviuk.free.fr

8.- Para redes 2G (GSM) seleccionar GSM FREQUENCY y llenar el campo AFRCN con el dato obtenido en el punto 6.

9.- Al dar click en FREQUENCY se  despliegan las bandas del canal en cuestión.  Recordar que para 2G y 3G, las bandas que operan en México son 850 MHz (Cellular 850) y 1900 MHz (PCS 1900).

10.- Para redes 3G se repiten los pasos 7-9 solamente que en el punto 8, en lugar de seleccionar GSM FREQUENCY se ingresa a UMTS FREQUENCY.

Medición de nivel de señal y determinación de banda en Teléfonos Android

Este procedimiento aplica a teléfonos cuyo código de acceso al Modo de Prueba es *#0011# (entre ellos la serie Samsung Galaxy).

1.- En el menú principal, ingresar a AJUSTES.

2.- Seleccionar REDES INALAMBRICAS y después REDES MOVILES.

3.- Si UTILIZAR SOLO REDES 2G se encuentra deshabilitado, el celular se conecta automáticamente a la banda en que se encuentre el servicio. Si el celular detecta señal en las dos bandas, el equipo se enlaza en la que reciba mayor intensidad. 

4.- Regresar al menú principal y marcar el código *#0011# (como si fuera una llamada). 

5.- El primer renglón del Modo de Prueba muestra la tecnología. Si aparece UMTS ó WCDMA se refiere a redes 3G. Si aparece GSM ó PCS, el servicio se encuentra en 2G.

6.- La intensidad se señal se visualiza en el parámetro RX PWR ó RX LVL.

7.- Para determinar la banda en que llega la señal, es necesario determinar el canal de radio frecuencia que enlaza el celular con la radio base.  En conexiones 3G, el canal lo indica el campo UARFCN y en redes 2G lo indica el parámetro ARFCN.

8.- Ingresar a:

     niviuk.free.fr

9.- Para redes 2G (GSM) seleccionar GSM FREQUENCY y llenar el campo AFRCN con el dato obtenido en el punto 7.

10.- Al dar click en FREQUENCY se  despliegan las bandas del canal en cuestión.  Recordar que para 2G y 3G, las bandas que operan en México son 850 MHz (Cellular 850) y 1900 MHz (PCS 1900).

11.- Para redes 3G se repiten los pasos 7-9 solamente que en el punto 8, en lugar de seleccionar GSM FREQUENCY se ingresa a UMTS FREQUENCY.

