## Wiegand 輸入配置說明

Wiegand 輸入格式：指定 Wiegand 輸入的格式定義，後面詳細介紹。

Wiegand 輸入 bit 位總數：默認 26

Wiegand 脈衝寬度：指定 Wiegand 輸入的脈衝寬度，默認 100

Wiegand 脈衝間隔 ：指定 Wiegand 輸入的脈衝間隔，默認 1000

Wiegand 輸入格式定義說明：

本 Wiegand 輸入格式包含以下內容：OEM code(wiegand26 中一般不定義，在 Wiegand37、34 中可見到），Facility code（機器號或指區碼 site code），ID Number（用戶編號），在格式中分別以其首字母（不分大小寫）表示，ofiOFI，其中小寫字母表示奇校驗（odd），大寫字母指偶校驗（Even），Oo 指 OEM code，Ff 指 Facility code，Ii 指 ID number，P 表示校驗位，以下是一個標準的 Wiegand26 輸入定義：PFFFFFFFFIIIIiiiiiiiiiiiiP，Facility code 為 1，ID Number 也為 1 的輸入示例:

Even | Facility code ID Number |  | Odd
P | F | F | F | F | F | F | F | F | I | I | I | I | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | P
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0