## Wiegand 输入配置说明

Wiegand 输入格式：指定 Wiegand 输入的格式定义，后面详细介绍。

Wiegand 输入 bit 位总数：默认 26

Wiegand 脉冲宽度：指定 Wiegand 输入的脉冲宽度，默认 100

Wiegand 脉冲间隔 ：指定 Wiegand 输入的脉冲间隔，默认 1000

Wiegand 输入格式定义说明：

本 Wiegand 输入格式包含以下内容：OEM code(wiegand26 中一般不定义，在 Wiegand37、34 中可见到），Facility code（机器号或指区码 site code），ID Number（用户编号），在格式中分别以其首字母（不分大小写）表示，ofiOFI，其中小写字母表示奇校验（odd），大写字母指偶校验（Even），Oo 指 OEM code，Ff 指 Facility code，Ii 指 ID number，P 表示校验位，以下是一个标准的 Wiegand26 输入定义：PFFFFFFFFIIIIiiiiiiiiiiiiP，Facility code 为 1，ID Number 也为 1 的输入示例:

Even | Facility code ID Number |  | Odd
P | F | F | F | F | F | F | F | F | I | I | I | I | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | P
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0